|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area (cm2) | Isc (mA) | Voc (V) | Im (mA) | Vm (V) | Pmax (W) |
| 26.5 | 473 | 2.61 | 454 | 2.31 | 1.05 |
| 2.88 | 51.36 | 2.61 | 47.12 | 2.31 | 0.108 |

\* Average Electrical Output Parameters ~ AM0, 1367 W/m2 25°C